# Üzemeltetés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

A fűrészlap szállítási és munkavégzési helyzete
A függőleges és a vízszintes sarkalószög beállítása
A fűrészasztal méreteinek megnövelése
A párhuzamvezető beállítása
A kiegészítő párhuzamvezető beállítása
A feszítőék beállítása
Üzembe helyezés
Munkavégzési tanácsok
Fűrészelés
Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása
Tárolás és szállítás