# Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie elektrilise tööriista kasuta‌misel olulised. Pidage sümbolid ja nende tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab teil elektrilist tööriista käsitseda paremini ja ohutumalt.

Sümbolid ja nende tähendus
| Kui elektriline tööriist töötab, ärge viige oma käsi saagimispiirkonda. Saekettaga kokkupuute korral võite end vigastada.
| Kandke tolmukaitsemaski.
| Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kuulmist kahjustada.
| Kandke kaitseprille.
‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 532‎ ‎3 601 M30 562‎ ‎3 601 M30 572‎ ‎3 601 M30 542‎ ‎3 601 M30 5B2 | Pöörake tähelepanu saeketta mõõtmetele. Siseava läbimõõt peab tööriista spindliga lõtkuta sobima. Kui on vaja kasutada kahandusdetaile, siis veenduge, et kahandusdetaili mõõtmed sobiksid saeketta paksuse ja siseava läbimõõduga ning tööriista spindli läbimõõduga. Võimaluse korral kasutage saekettaga kaasas olevaid kahandusdetaile. Saeketta läbimõõt peab vastama sümbolil toodud väärtusele.
| a Saeketta läbimõõt võib olla maksimaalselt 254 mm. b Eralduskiilu paksus on 2,3 mm. c Hammaste lõikesuund (saekettal oleva noole suund) peab vastama eralduskiilul oleva noole suunale. d Saeketta vahetamisel jälgige, et lõikelaius ei oleks väiksem kui 2,4 mm ja saeketta paksus ei oleks suurem kui 2,2 mm. Vastasel juhul võib eralduskiil toorikusse kinni jääda.
| Eralduskiilu paksus on 2,3 mm. Tooriku maksimaalne võimalik kõrgus on 79 mm.
| Vasak pool: näitab vända pööramissuunda saeketta langetamiseks (transpordiasend) ja tõstmiseks (tööasend). Parem pool: näitab lukustushoova asendit saeketta fikseerimiseks ja vertikaalse kaldenurga seadmiseks (kallutatav saeketas).
| Vajaduse korral õlitage elektritööriista näidatud kohtadest.
| Kaitseklassiga II elektritööriistad on tugevdatult või topelt isoleeritud.
| CE-märgisega kinnitab tootja, et elektritööriist on vastavuses kehtivate ELi direktiividega.