# Техникалық мәліметтер

Үстелдік дискілі ара |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1800 | 1800 | 1650
Номиналды кернеу | В | 220–240 | 230 | 110
Жиілік | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 3650 | 3650 | 3650
Іске қосу тогының шектеулері |  | ● | ● | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 26,2 | 26,2 | 26,2
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II
Өлшемдері (алынбалы құрылғы элементтерін қоса)
Ені x қалыңдығы x биіктігі | мм | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара төсемінің диаметрі | мм | 254 | 254 | 254
Орта диск қалыңдығы | мм | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Тістің мин. қалыңдығы/ауытқу ені | мм | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Саңылау диаметрі | мм | 30 | 30 | 30

Үстелдік дискілі ара |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1800 | 1800
Номиналды кернеу | В | 220–240 | 220
Жиілік | Гц | 50/60 | 60
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 3650 | 3650
Іске қосу тогының шектеулері |  | ● | ●
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 26,2 | 26,2
Қорғаныс класы |  | / II | / II
Өлшемдері (алынбалы құрылғы элементтерін қоса)
Ені x қалыңдығы x биіктігі | мм | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері
Ара төсемінің диаметрі | мм | 254 | 254
Орта диск қалыңдығы | мм | < 2,2 | < 2,2
Тістің мин. қалыңдығы/ауытқу ені | мм | > 2,4 | > 2,4
Саңылау диаметрі | мм | 25,4 | 25,4

Макс. дайындама өлшемдері: қараңыз Макс. дайындама өлшемдері

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Құрылғы IEC 61000-3-11 стандартының талаптарына сәйкес келеді және белгілі бір шарттарда қосылуы тиіс. Құрылғы жағымсыз қуат жағдайларында кенет кернеу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Бұл құрылғының қарсылығы Zнақты = 0,048 Ω деп орнатылған. Пайдаланушы құрылғы жалғанатын, Zмакс қарсылығына ие қосылым нүктесінің мына қарсылық талабына сәйкес келгеніне көз жеткізуі қажет: Zнақты ≥ Zмакс. Егер Zмакс мәні белгісіз болса, Zмакс мәнін желі жабдықтаушысымен немесе қуатпен жабдықтайтын ұйыммен бірге анықтаңыз.