# Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Réglez un angle d’inclinaison de 0°.
- Retirez le capot de protection (6).

### Contrôle (voir figure J1)

- Réglez un rapporteur d’angle sur 90° et positionnez-le sur la table de sciage (8).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (26) sur toute sa longueur.

### Réglage (voir figure J2)

- Desserrez la vis (58). La butée de 0° (59) peut ainsi être déplacée.
- Desserrez le levier de blocage (16).
- Poussez le volant (17) contre la butée de 0° jusqu’à ce que la branche du rapporteur affleure avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (16).
- Resserrez la vis (58).

Si l’indicateur d’angle (51) ne coïncide pas avec le repère 0° de l’échelle graduée (52), desserrez la vis (60) à l’aide d’un tournevis cruciforme du commerce et faites coïncider l’indicateur d’angle avec le repère 0°.

Répétez les étapes de travail mentionnées ci-dessus de la même manière pour l’angle d’inclinaison de 45° (desserrage de la vis (61) ; déplacement de la butée de 45° (62)). L’indicateur d’angle (51) ne doit pas être déréglé pendant cette procédure.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (6).

### Contrôle

- À l’aide d’un crayon, marquez la première dent de lame gauche visible à l’arrière au-dessus du pare-éclats.
- Réglez le rapporteur d’angle sur 90° et placez-le sur le bord de la rainure de guidage (5).
- Déplacez la branche du rapporteur jusqu’à ce qu’il touche la dent marquée, puis notez la distance entre lame de scie et rainure de guidage.
- Tournez la lame de scie jusqu’à que la dent marquée se situe à l’avant au-dessus du pare-éclats.
- Déplacez le rapporteur d’angle le long de la rainure de guidage jusqu’à la dent marquée.
- Mesurez à nouveau la distance entre la lame de scie et la rainure de guidage.

Les deux distances mesurées doivent être identiques.

### Réglage

- Desserrez la vis à six pans creux (63) à l’avant en dessous de la table de scie et les vis à six pans creux (64) à l’arrière en dessous de la lame de scie à l’aide de la clé mâle pour vis à six pans creux(21) fournie.
- Déplacez avec précaution la lame de scie jusqu’à ce qu’elle soit positionnée parallèlement à la rainure de guidage (5).
- Resserrez toutes les vis (63) et (64).

##

- Positionnez la butée parallèle à droite de la lame de scie.
  Déplacez la butée parallèle jusqu’à ce que le marquage dans la loupe (27) sur l’échelle graduée inférieure affiche 26 cm.
  Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (39) à nouveau vers le bas.
- Tirez le bouton de serrage (15) à fond vers le haut et tirez la rallonge de table de sciage (13) vers l’extérieur jusqu’en butée.

### Contrôle

L’indicateur de distance (55) doit afficher sur l’échelle graduée supérieure (2) la même valeur que le marquage de la loupe (27) sur l’échelle graduée inférieure (2).

### Réglage

- Tirez la rallonge de table de sciage (13) vers l’extérieur jusqu’en butée.
- Desserrez la vis (65) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur de distance (55) le long du repère cm 26 de l’échelle graduée supérieure (2).

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (6).
- Desserrez le bouton de serrage (39) de la butée parallèle et déplacez-la jusqu’à ce qu’elle touche la lame de scie.

### Contrôle

La butée parallèle (9) doit être en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.

### Réglage

- Desserrez les vis à six pans creux (66) avec la clé mâle pour vis à six pans creux (21) fournie.
- Déplacez avec précaution la butée parallèle (9) jusqu’à ce qu’elle soit en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez la butée parallèle dans cette position et poussez le bouton de serrage (39) à nouveau vers le bas.
- Resserrez les vis à six pans creux (66).

##

La force de serrage de la butée parallèle (9) peut se réduire en cas d’utilisation fréquente.

- Serrez la vis d’ajustage (24) jusqu’à ce que la butée parallèle puisse à nouveau être fixée fermement à la table de sciage.

##

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (6).
- Déplacez la butée parallèle (9) à partir de la droite jusqu’à ce qu’elle touche la lame de scie.

### Contrôle

Le marquage de la loupe (27) doit être aligné avec le repère 0 mm de l’échelle graduée (2).

### Réglage

- Desserrez la vis (67) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez le marquage le long du repère 0 mm.

##

### Contrôle

Le côté avant du pare-éclats (25) doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement au-dessus.

### Réglage

- Retirez le pare-éclats (25).
- À l’aide des vis à six pans creux (21), réglez le bon niveau à l’aide des quatre vis d’ajustage (68).