# Настройка вертикального и горизонтального угла распила

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.

## Настройка вертикального угла распила (пильный диск) (см. рис. A)

Вертикальный угол распила настраивается в диапазоне от -2° до 47°.

- Отпустите фиксирующий рычаг (16) против часовой стрелки.

Указание: При полном отпускании фиксирующего рычага пильный диск опускается под действием собственного веса в положение, соответствующее приблизительно 30°.

- Потяните или прижмите маховичок (17) вдоль кулисы, чтобы индикатор угла (51) показал необходимое значение угла распила.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (16).

Для быстрой и точной настройки стандартных углов 0° и 45° предусмотрены настроенные на заводе упоры ((59), (62)).

## Настройка горизонтального угла распила (угловой упор) (см. рис. B)

Горизонтальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 60° (слева) до 60° (справа).

- Отпустите ручку фиксирования (53), если она затянута.
- Поворачивайте угловой упор до тех пор, пока указатель угла (54) не покажет нужный угол скоса.
- Затяните ручку фиксирования (53).