# Dados técnicos

Serra de mesa |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M30 5E2‎ | ‎3 601 M30 5H2‎ | ‎3 601 M30 5D2‎
Potência nominal absorvida | W | 1800 | 1800 | 1700
Tensão nominal | V | 220–240 | 220–240 | 127
Frequência | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60
Nº de rotações em vazio | rpm | 3700 | 3650 | 3700
Limitação de corrente de arranque |  | ● | ● | ●
Peso conforme ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Classe de proteção |  | / II | / II | / II
Medidas (incluindo os elementos removíveis do aparelho)
Largura x profundidade x altura | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Medidas de lâminas de serra apropriadas
Diâmetro da lâmina de serra | mm | 254 | 254 | 254
Espessura da lâmina mestre | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Mín. espessura/torção dos dentes | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diâmetro do orifício | mm | 30 | 30 | 30

Medidas máximas da peça: ver Medidas máximas da peça a trabalhar

As indicações são válidas para as tensões nominais indicadas. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.

O aparelho atende aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode originar flutuações de voltagem ocasionais sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,048 Ω. O usuário deve garantir que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado atende ao requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. não é conhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.