# Заміна пиляльного полотна (див. мал. k1−k4)

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для монтажу пиляльного диска обов’язково вдягайте захисні рукавиці. Існує небезпека отримання травм.

- Використовуйте лише пиляльні диски, допустима максимальна швидкість яких вище, ніж кількість обертів Вашого електроприладу при роботі на холостому ході.

- Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції і на електроінструменті, перевірені за EN 847‑1 та мають відповідне маркірування.

- Використовуйте лише пиляльні диски, що рекомендовані виробником електроінструменту та придатні для оброблюваного матеріалу. Цим Ви уникнете перегрівання пиляльних зубів та перегрівання оброблюваної пластмаси.

- Не використовуйте пиляльні диски з швидкорізальної сталі збільшеної стійкості. Такі диски можуть швидко ламатися.

## Демонтаж пиляльного диска

- Поверніть кривошипну рукоятку (18) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльний диск (26) знаходився у максимально високому положенні над столом.
- Відкрийте затискний важіль (37) і витягніть захисний кожух (6) з паза на розпірному клині (7).
- За допомогою викрутки підважте спереду вкладиш (25) і вийміть його із шахти для зберігання робочих інструментів.
- Повертайте затискну гайку (46) кільцевим гайковим ключем (22) і одночасно тягніть за фіксаторний важіль шпинделя (47) поки він не увійде в зачеплення.
- Притримуючи фіксаторний важіль шпинделя, відкрутіть проти стрілки годинника затискну гайку.
- Зніміть затискний фланець (48).
- Зніміть пиляльний диск (26).

## Монтаж пиляльного диска

За необхідністю прочистіть перед монтажем всі деталі, що будуть монтуватися.

- Встановіть новий пиляльний диск на опорний фланець (50) шпинделя робочого інструмента (49).

Вказівка: Не використовуйте замалі пиляльні диски. Макс. радіальна відстань між пиляльним диском і розпірним клином повинна складати 3−8 мм.

- Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб напрямок різання зубів (стрілка на пиляльному диску) збігався з напрямком стрілки на розпірному клині!

- Поставте затискний фланець (48) і затискну гайку (46).
- Повертайте затискну гайку (46) кільцевим гайковим ключем (22) і одночасно тягніть за фіксаторний важіль шпинделя (47) поки він не увійде в зачеплення.
- Затягніть затискну гайку за стрілкою годинника.
- Знову вставте вкладиш (25).
- Монтуйте захисний кожух (6) на місце.