# Výměna pilového kotouče (viz obrázky k1−k4)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Hrozí nebezpečí poranění.

- Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.

- Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

- Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektronářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat. Zabráníte tak přehřívání špiček pilových zubů a tavení řezaného plastu.

- Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli. Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.

## Demontáž pilového kotouče

- Otáčejte klikou (18) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (26) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Povolte upínací páčku (37) a vytáhněte ochranný kryt (6) z drážky v rozpěrném klínu (7).
- Šroubovákem nazdvihněte vpředu vložku stolu (25) a vyndejte ji z otvoru pro nástroj.
- Očkovým klíčem (22) otáčejte upínací maticí (46) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (47) tak, aby zaskočila.
- Podržte páčku aretace vřetene přitaženou a odšroubujte upínací matici proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte upínací přírubu (48).
- Sejměte pilový kotouč (26).

## Montáž pilového kotouče

Je‑li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.

- Nasaďte nový pilový kotouč na unášecí přírubu (50) vřetena nářadí (49).

Upozornění: Nepoužívejte příliš malé pilové kotouče. Radiální mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 3−8 mm.

- Při montáži dbejte na to, aby směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na rozpěrném klínu!

- Nasaďte upínací přírubu (48) a upínací matici (46).
- Očkovým klíčem (22) otáčejte upínací maticí (46) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (47) tak, aby zaskočila.
- Upínací matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.
- Znovu nasaďte vložku stolu (25).
- Znovu namontujte ochranný kryt (6).