# Ajustar a cunha abridora

A cunha abridora (7) evita que o disco de serra (26) fique preso na fenda de corte. Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.
Certifique-se de que a cunha abridora está sempre bem ajustada:

- A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser no máximo de 3−8 mm.
- A espessura da cunha abridora tem de ser inferior à largura de corte e superior à espessura da base do disco.
- A cunha abridora tem de estar sempre alinhada com o disco de serra.
- Para cortes normais, a cunha abridora tem e estar sempre na posição mais alta possível.

## Ajustar a altura da cunha de abertura (ver figura F)

Para serrar ranhuras tem de ajustar a altura da cunha de abertura.

- Use a ferramenta elétrica para ranhurar ou dobrar apenas com um dispositivo de proteção adequado (p. ex., tampa de proteção tipo túnel, pente de pressão).

- Abra a alavanca de aperto (37) e retire a cobertura de proteção (6) da ranhura na cunha de abertura (7).
  Para proteger a tampa de proteção de danos, deposite-a no suporte previsto (33) na caixa (ver também figura O1).
- Rode a manivela (18) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serra.
- Solte a alavanca de aperto (34).
- Puxe a cunha de abertura dos pinos (35) (puxar a alavanca de aperto (34) ligeiramente para fora) e empurre a cunha de abertura (7) para baixo até ao limitador.
- Deixe os dois pinos (35) engatarem nos furos superiores da cunha de abertura e aperte novamente a alavanca de aperto (34).