# Odkladanie a preprava

## Odkladanie prvkov náradia (pozri obrázky O1–O5)

Na uschovávanie (odkladanie) ponúka toto elektrické náradie možnosť spoľahlivého upevnenia určitých elementov náradia.

- Uvoľnite prídavný paralelný doraz (41) z paralelného dorazu (9).
- Zasuňte všetky voľné časti náradia do ich úložných priehradiek na kryte (pozri nasledujúcu tabuľku).

Obrázok | Element náradia | Úložná priehradka
--- | --- | ---
O1 | Ochranný kryt | zaveste do výreze v držiaku (33) a utiahnite upínacou páčkou (37)
O2 | Upevňovaciu súpravu „Prídavný paralelný doraz“ (42) | zaistite do držiakov (69)
O2 | Odsávací adaptér (32) | zasuňte do pridržiavacích spôn (70)
O3 | Prstencový kľúč (22) | upevnite upevňovacou maticou (71) v odkladacom priestore pre nástroje
O3 | Posúvač obrobku (23) | zaveste cez upevňovaciu maticu (71) a posunutím upevnite
O4 | Paralelný doraz (9) | otočte, zdola zaveste do vodiacich líšt a upevňovaciu rukoväť (39) zaaretujte
O5 | Kľúč s vnútorným šesťhranom (21) Kľúč s vnútorným šesťhranom (20) | zasuňte do držiakov (72)
O5 | Uhlový doraz (3) | zasuňte do pridržiavacích spôn (73)
O5 | Prídavný paralelný doraz (41) | zasuňte do pridržiavacích spôn (30) (krátka strana nahor; dlhá strana dozadu)

## Prenášanie elektrického náradia

Predtým, ako budete elektrické náradie prepravovať, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Dajte elektrické náradie do prepravnej polohy.
- Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré nemôže byť na elektrickom náradí pevne namontované.
  Nepoužívané pílové listy majte pri preprave podľa možnosti uložené v nejakom uzavretom obale.
- Rozšírenie rezacieho stola (13) posuňte úplne dovnútra a zatlačte aretačnú rukoväť (15) kvôli upevneniu nadol.
- Naviňte sieťový kábel okolo držiaka na kábel (29).
- Na nadvihnutie alebo pri preprave používajte rukoväti na prenášanie (12).

- Pri preprave tohto elektrického náradia používajte len transportné prvky náradia, nikdy však nepoužívajte bezpečnostné prvky náradia.