# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Водещ канал за опората за успоредно водене
(2) | Скала за разстоянието от циркулярния диск
(3) | Ъглов упор
(4) | Повърхност за захващане
(5) | Направляващ канал за ъгловата опора
(6) | Защитно покритие
(7) | Разтварящ клин
(8) | Стенд за рязане
(9) | Опора за успоредно водене
(10) | V-образен направляващ канал на работния плот за опората за успоредно водене
(11) | Монтажни отвори
(12) | Ръкохватка за пренасяне
(13) | Разширяване на масата на циркуляра
(14) | Шина за монтиране към стенд за рязане GTA 600
(15) | Затегателна дръжка за разширяване на масата на циркуляра
(16) | Застопоряващ лост за настройване на наклон във вертикална равнина
(17) | Ръчно колело за управление
(18) | Ръкохватка за повдигане и спускане на циркулярния диск
(19) | Предпазна клапа на пусковия прекъсвач
(20) | Шестостенен ключ (2 mm)
(21) | Шестостенен ключ (5 mm)
(22) | Глух гаечен ключ (23 mm)
(23) | Лост за изтласкване
(24) | Регулиращ винт за обтяжна сила на опората за успоредно водене
(25) | Приставка за маса
(26) | Циркулярен диск
(27) | Лупа
(28) | Профилна шина
(29) | Скоба за придържане на кабела
(30) | Скоба за съхраняване на спомагателната опора за успоредно водене
(31) | Отвор за изхвърляне на стружките
(32) | Адаптер за прахоулавяне
(33) | Държач за съхранение на защитното покритие
(34) | Захващащ лост на клина
(35) | Позициониращи щифтове за клин
(36) | Отвори за приставката за маса
(37) | Захващащ лост на защитното покритие
(38) | Водещ болт на защитното покритие
(39) | Застопоряваща ръкохватка на опората за успоредно водене
(40) | Направляващ V-образен канал за опората за успоредно водене
(41) | Спомагателна опора за успоредно водене
(42) | Комплект крепежни елементи "Спомагателна опора за успоредно водене"
(43) | Направляваща шина на ъгловата опора
(44) | Комплект крепежни елементи "Профилна шина"
(45) | Застопоряващ винт за тръбата за изхвърляне на стружките
(46) | Обтяжна гайка
(47) | Лост за застопоряване на вала
(48) | Застопоряващ фланец
(49) | Вал на електроинструмента
(50) | Центроващ фланец
(51) | Ъглов индикатор (вертикален)
(52) | Скала за наклона на среза (във вертикална равнина)
(53) | Ръкохватка за застопоряване под произволен ъгъл (в хоризонтална равнина)
(54) | Стрелка на ъгловата опора
(55) | Стрелка за отчитане на разстоянието на работния плот
(56) | Бутон за включване
(57) | Накатена гайка за профилната шина
(58) | Винт с глава с кръстат шлиц за регулиране на опората 0°
(59) | Опора за наклон на среза 0° (вертикално)
(60) | Винт за стрелката за отчитане на ъгъла (във вертикална равнина)
(61) | Винт с глава с кръстат шлиц за регулиране на опората 45°
(62) | Опора за наклон на среза 45° (вертикално)
(63) | Предни винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на циркулярния диск
(64) | Задни винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на циркулярния диск
(65) | Винт за стрелката за отчитане на разстоянието на работния плот
(66) | Винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на опората за успоредно водене
(67) | Винт за стрелката, отчитаща разстоянието на опората за успоредно водене
(68) | Регулиращи винтове за приставката за маса
(69) | Стойка за съхраняване на комплекта крепежни елементи "Спомагателна опора за успоредно водене"
(70) | Задържаща скоба за съхраняване на адаптера за прахоулавяне
(71) | Застопоряваща гайка за гаечния ключ звезда и за окачване на лоста за изтласкване
(72) | Държач за съхранение на шестостенния ключ
(73) | Скоба за съхраняване на ъгловата опора