# Naudojimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis
Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje nustatymas
Pjovimo stalo padidinimas
Lygiagrečiosios atramos nustatymas
Papildomos lygiagrečiosios atramos nustatymas
Skeliamojo peilio padėties nustatymas
Paruošimas naudoti
Darbo patarimai
Pjovimas
Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas
Sandėliavimas ir transportavimas