# Тік және көлденең еңіс бұрышын реттеу

Дәл кесіктерді қамтамасыз ету үшін қарқынды түрде пайдаланғаннан кейін электр құралының негізгі реттеулерін тексеріп, қажетінше реттеу керек болады.

## Тік еңіс бұрышын реттеу (ара дискісі) (A суретін қараңыз)

Тік еңіс бұрышын -2° және 47° аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

- Бекіткіш иінтіректі (16) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап босатыңыз.

Нұсқау: бекіткіш иінтірек толық босатылғанда, ара дискісі тарту күшінің арқасында шамамен 30°-қа тең күйге аударылады.

- Сермерді (17) бұрыш индикаторы (51) қажетті тік еңіс бұрышын көрсеткенше кулиса бойымен тартыңыз.
- Сермерді осы күйде ұстап тұрып, бекіткіш иінтіректі (16) қайтадан бекітіңіз.

0° және 45° стандартты бұрыштарды жылдам әрі дәл реттеу үшін зауытта орнатылған тіректер ((59), (62)) қолданылады.

## Көлденең еңіс бұрышын реттеу (бұрыштық тірек) (B суретін қараңыз)

Көлденең еңіс бұрышын 60° (сол жақ) және 60° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

- Бекіткіш бастиек (53) тартылған болса, оны босатыңыз.
- Бұрыштық тіректі бұрыш индикаторы (54) қажетті еңіс бұрышын көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіткіш бастиекті (53) қайтадан тартыңыз.