# Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse
| Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat. Kontakt med sågklingan medför risk för personskada.
| Bär dammskyddsmask.
| Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselskada.
| Bär skyddsglasögon.
‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 532‎ ‎3 601 M30 562‎ ‎3 601 M30 572‎ ‎3 601 M30 542‎ ‎3 601 M30 5B2 | Beakta sågklingans dimensioner. Centrumhålet ska passa på verktygsspindeln och vara utan spel. Om en användning av reduceringsstycken är nödvändig är det viktigt att se till att reduceringsdelens mått passar till stambladstjockleken, till sågklingans håldiameter och till verktygsspindelns diameter. Använd om möjligt de reduceringsstycken som medföljer sågbladet. Sågklingans diameter ska motsvara uppgiften på symbolen.
| a Sågbladets diameter får uppgå till maximalt 254 mm. b Spaltkilens tjocklek är 2,3 mm. c Tändernas skärriktning (pilens riktning på sågbladet) måste stämma överens med pilens riktning på spaltkilen. d Var vid byte av sågbladet uppmärksam på att skärbredden inte är mindre än 2,4 mm och att stambladsstorleken inte är större än 2,2 mm. I annat fall finns risken att spaltkilen fastnar i arbetsstycket.
| Spaltkilens tjocklek är 2,3 mm. Arbetsstyckets höjd får vara högst 79 mm.
| Vänster sida: Visar vevens rotationsriktning för att sänka (transportställning) och lyfta (arbetsställning) sågbladet. Höger sida: Visar låsarmens läge vid låsning av sågklingan och vid inställning av vertikal geringsvinkel (svängbar sågklinga).
| Smörj elverktyget vid behov med olja på angivna ställen.
| Elverktyg i skyddsklass II är förstärkta eller dubbelt isolerade.
| Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att elverktyget är i överensstämmelse med gällande EU-direktiv.