# ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.

## ضبط زوايا الشطب العمودية (شفرة المنشار) (انظر الصورة A)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائلة العمودية في نطاق يتراوح بين -2° و 47°.

- قم بحل ذراع التثبيت (16) بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

ملحوظة: عند حل ذراع التثبيت بشكل كامل، فإن شفرة المنشار ستنقلب من جراء قوة الجاذبية إلی وضعية تعادل 30° تقريبا.

- اسحب أو اضغط الطارة اليدوية (17) علی مسار قالب الإزلاق إلی أن يشير المؤشر الزاوي (51) إلی زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ علی إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (16) مرة أخرى.

للضبط السريع والدقيق للزوايا العمودية النموذجية 0° و 45° هناك مصدات مضبوطة من قبل المصنع ((59)، (62)) مخصصة لذلك.

## ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية (المصد الزاوي) (انظر الصورة B)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 60° (ناحية اليسار) حتى 60° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (53) في حالة ربطه.
- أدر المصد الزاوي إلی أن يشير المؤشر الزاوي (54) إلی زاوية الشطب المرغوبة.
- قم بشد مقبض التثبيت (53) مرة أخرى.