# Paralēlās vadotnes iestatīšana

Paralēlo vadotni (9) var pēc vajadzības novietot pa kreisi (melnā skala) vai pa labi (sudrabotā skala) no zāģa asmens. Marķējuma atzīme lupā (27) parāda iestādīto attālumu no paralēlās vadotnes līdz zāģa asmenim uz skalas (2).
Novietojiet paralēlo vadotni vēlamajā zāģa asmens pusē.

## Paralēlās vadotnes iestatīšana
nepaplašinātam zāģēšanas galdam

- Atbrīvojiet rokturi (39), kas paredzēts paralēlās vadotnes (9) fiksēšanai. Pārbīdiet paralēlo vadotni, līdz marķējuma atzīme lupā (27) parāda vēlamo attālumu līdz zāģa asmenim.
  Ja zāģēšanas galda paplašinātājs nav izvilkts, nolasījumi izdarāmi pēc sudrabotās skalas (2) apakšējā graduējuma.
- Lai fiksētu paralēlo vadotni, pārvietojiet fiksējošo rokturi (39) lejup.

## Paralēlās vadotnes iestatīšana
paplašinātam zāģēšanas galdam (attēls D)

- Novietojiet paralēlo vadotni pa labi no zāģa asmens.
  Pārbīdiet paralēlo vadotni, līdz marķējuma atzīme lupā (27) uz apakšējās skalas parāda 26 cm.
  Lai fiksētu paralēlo vadotni, no jauna pārvietojiet fiksējošo rokturi (39) lejup.
- Līdz galam pārvietojiet augšup zāģēšanas galda pagarinātāja fiksējošo rokturi (15).
- Izvelciet zāģēšanas galda pagarinātāju (13), līdz attāluma rādītājs (55) uz skalas augšējā graduējuma rāda vēlamo attālumu no zāģa asmens.
- Pārvietojiet lejup fiksējošo rokturi (15).
  Līdz ar to zāģēšanas galda pagarinātājs tiek fiksēts.