# تنظیم کردن خطکش راهنمای موازی

خط کش راهنمای موازی (9) را می توان در سمت چپ (صفحه مدرج سیاه) یا راست (صفحه مدرج نقره ای) تیغه اره قرار داد. علامت روی ذره بین (27)، فاصله تنظیمی خط کش راهنمای موازی را نسبت به تیغه اره روی صفحه مدرج (2) نشان می دهد.
خط کش راهنمای موازی را در سمت دلخواه تیغه اره قرار دهید.

##
تنظیم خطکش راهنمای موازی در صورت عدم گسترش میز اره

- دسته مهار (39) خطکش راهنمای موازی (9) را باز کنید. خطکش راهنمای موازی را جابه جا کنید تا علامت در ذره بین (27) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را نشان دهد.
  در صورت گسترده نبودن میز اره، نوشته درجه بندی نقره ای(2) معتبر است.
- برای تثبیت، دسته مهار (39) رابه پایین فشار دهید.

##
تنظیم خطکش راهنمای موازی در صورت گسترش میز (رجوع کنید به تصویر D)

- خطکش راهنمای موازی را در سمت راست تیغه اره قرار دهید.
  خطکش راهنمای موازی را جا به جا کنید تا علامت در ذره بین (27) روی درجه بندی پایینی 26 سانتیمتر را نشان دهد.
  برای تثبیت، دسته مهار (39) را دوباره به پایین فشار دهید.
- دسته مهار (15) را برای گسترش میز کاملا به بالا برانید.
- میز کشویی (13) را به بیرون بکشید تا نمایشگر فاصله (55) فاصله دلخواه نسبت به تیغه اره را روی درجه بندی بالایی نشان بدهد.
- دسته مهار (15) را به پایین فشار دهید.
  از این طریق میز کشویی تثبیت می شود.