# Зберігання і транспортування

## Зберігання деталей інструменту (див. мал. O1−O5)

Для зберігання Ви можете надійно зафіксувати певні деталі інструменту на електроінструменті.

- Зніміть додатковий паралельний упор (41) з паралельного упора (9).
- Вставте всі незакріплені деталі інструмента у відповідні магазини на корпусі (див. наступну таблицю).

Зображення | Деталь інструменту | Магазин
--- | --- | ---
O1 | Захисний кожух | підвісьте у виїмку кріплення (33) і закріпіть затискним важелем (37)
O2 | Монтажний комплект «Додатковий паралельний упор» (42) | вставте в кріплення (69)
O2 | Відсмоктувальний адаптер (32) | вставте в затискні дужки (70)
O3 | Кільцевий гайковий ключ (22) | закріпіть за допомогою кріпильних гайок (71) в магазині для зберігання інструментів
O3 | Підсувна палиця (23) | надіньте на кріпильні гайки (71) і закріпіть, зсунувши убік
O4 | Паралельний упор (9) | переверніть, вставте в напрямні знизу і зафіксуйте затискну рукоятку (39)
O5 | Ключ-шестигранник (21) Ключ-шестигранник (20) | вставте в кріплення (72)
O5 | Кутовий упор (3) | вставте в затискні дужки (73)
O5 | Додатковий паралельний упор (41) | вставте в затискні дужки (30) (коротким боком догори; довгим боком донизу)

## Перенесення електроінструмента

Перш ніж транспортувати електроінструмент, треба виконати такі дії:

- Встановіть електроінструмент в положення як для транспортування.
- Зніміть все приладдя, яке не можна міцно монтувати на електроінструменті.
  За можливості переносьте пиляльні полотна, якими ви не користуєтеся, в закритих ємностях.
- Посуньте поширювач стола (13) всередину до самого упору і притисніть затискну рукоятку (15) донизу, щоб зафіксувати її.
- Накрутіть шнур на кабельну дужку (29).
- Піднімайте або транспортуйте електроінструмент за переносні рукоятки (12).

- Для перенесення електроприладу користуйтеся лише транспортним приладдям і ні в якому разі не користуйтеся для цього захисними пристроями.