# Nastavení svislých a vodorovných pokosových úhlů

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.

## Nastavení svislých pokosových úhlů (pilový kotouč) (viz obrázek A)

Svislý pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od -2° do 47°.

- Povolte aretační páčku (16) proti směru hodinových ručiček.

Upozornění: Při úplném povolení aretační páčky se pilový kotouč vlivem gravitace nahne do polohy, která odpovídá přibližně 30°.

- Zatáhněte za ruční kolo (17) nebo ho zatlačte podél kulisy tak, aby ukazatel úhlu (51) ukazoval požadovaný svislý pokosový úhel.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (16).

Pro rychlé a přesné nastavení svislých standardních úhlů 0° a 45° jsou určené dorazy nastavené z výroby ((59), (62)).

## Nastavení vodorovných pokosových úhlů (úhlový doraz) (viz obrázek B)

Vodorovný pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 60° (na levé straně) do 60° (na pravé straně).

- Povolte zajišťovací knoflík (53), pokud je utažený.
- Otáčejte úhlovým dorazem, dokud ukazatel úhlu (54) neukazuje požadovaný pokosový úhel.
- Zajišťovací knoflík (53) opět utáhněte.