# Saging

##

- Still inn parallellanlegget (9) på ønsket sagebredde.
- Legg emnet på sagbordet foran beskyttelsesdekselet (6).
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (18) til de øvre tennene på sagbladet (26) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Sag gjennom emnet med jevn fremføring.
  Hvis du trykker for hardt, kan sagbladspissene bli overopphetet, og emnet kan skades.
- Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.

##

- Still inn ønsket vertikal gjæringsvinkel for sagbladet.
  Når sagbladet er vippet mot venstre, må parallellanlegget (9) være til høyre for sagbladet.
- Følg anvisningene under se Saging av rette snitt

##

- Still inn ønsket horisontal gjæringsvinkel på vinkelanlegget (3).
- Lett emnet mot profilskinnen (28).
  Profilen skal ikke befinne seg i snittlinjen. Løsne i så fall den riflede mutteren (57), og forskyv profilskinnen.
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (18) til de øvre tennene på sagbladet (26) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Trykk emnet mot profilskinnen (28) med den ene hånden, og skyv vinkelanlegget langsomt forover i styresporet (5) med låseknotten (53) med den andre hånden.
- Slå av elektroverktøyet og vent til sagbladet er helt stanset.