# Dati tecnici

Banco sega |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Potenza assorbita nominale | W | 1800 | 1800 | 1650
Tensione nominale | V | 220–240 | 230 | 110
Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Numero di giri a vuoto | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Classe di protezione |  | / II | / II | / II
Dimensioni (inclusi elementi dell’utensile rimovibili)
Larghezza x profondità x altezza | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimensioni delle lame idonee
Diametro lama | mm | 254 | 254 | 254
Spessore del corpo lama | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Spessore denti min./stradatura denti min. | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diametro foro | mm | 30 | 30 | 30

Banco sega |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Potenza assorbita nominale | W | 1800 | 1800
Tensione nominale | V | 220–240 | 220
Frequenza | Hz | 50/60 | 60
Numero di giri a vuoto | min-1 | 3650 | 3650
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Classe di protezione |  | / II | / II
Dimensioni (inclusi elementi dell’utensile rimovibili)
Larghezza x profondità x altezza | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimensioni delle lame idonee
Diametro lama | mm | 254 | 254
Spessore del corpo lama | mm | < 2,2 | < 2,2
Spessore denti min./stradatura denti min. | mm | > 2,4 | > 2,4
Diametro foro | mm | 25,4 | 25,4

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione: vedi Dimensioni massime del pezzo in lavorazione

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

L’utensile è conforme ai requisiti IEC 61000-3-11 ed è soggetto ad allacciamento su condizione. L’utensile può provocare occasionali fluttuazioni della tensione in condizioni di alimentazione sfavorevoli. L’impedenza impostata di questo utensile è Zeffettiva = 0,048 ohm. L’utilizzatore deve assicurarsi che il punto di allacciamento, con impedenza Zmax, a cui si deve collegare l’utensile sia conforme al requisito di impedenza: Zeffettiva ≥ Zmax. Se il valore Zmax non è noto, determinare Zmax consultando il fornitore di energia o l’ente competente per la fornitura di energia elettrica.