# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Напрямний паз паралельного упора
(2) | Шкала для встановлення відстані між пиляльним диском і паралельним упором
(3) | Кутовий упор
(4) | Заглибини для рук
(5) | Напрямний паз кутового упора
(6) | Захисний кожух
(7) | Розпірний клин
(8) | Стіл
(9) | Паралельний упор
(10) | V-подібний напрямний паз на столі для паралельного упора
(11) | Монтажні отвори
(12) | Переносна рукоятка
(13) | Поширювач стола
(14) | Кріпильний язичок для верстака GTA 600
(15) | Затискна рукоятка поширювача стола
(16) | Фіксуючий важіль для настроювання вертикального кута розпилювання
(17) | Маховичок
(18) | Кривошипна рукоятка для піднімання і опускання пиляльного диска
(19) | Захисна кришка вимикача
(20) | Ключ-шестигранник (2 мм)
(21) | Ключ-шестигранник (5 мм)
(22) | Кільцевий гайковий ключ (23 мм)
(23) | Підсувна палиця
(24) | Юстирувальний гвинт сили затискання паралельного упора
(25) | Вкладиш
(26) | Пиляльний диск
(27) | Лупа
(28) | Профільна рейка
(29) | Кабельна дужка
(30) | Затискна дужка для зберігання додаткового паралельного упора
(31) | Викидач тирси
(32) | Відсмоктувальний адаптер
(33) | Кріплення для зберігання захисного кожуха
(34) | Затискний важіль розпірного клина
(35) | Позиціонувальні штифти розпірного клина
(36) | Отвори для вкладиша
(37) | Затискний важіль захисного кожуха
(38) | Напрямний прогонич захисного кожуха
(39) | Затискна рукоятка паралельного упора
(40) | V-подібна напрямна паралельного упора
(41) | Додатковий паралельний упор
(42) | Монтажний комплект «Додатковий паралельний упор»
(43) | Напрямна рейка кутового упора
(44) | Монтажний комплект «Профільна рейка»
(45) | Кріпильний гвинт викидача тирси
(46) | Затискна гайка
(47) | Фіксаторний важіль шпинделя
(48) | Затискний фланець
(49) | Шпиндель робочого інструмента
(50) | Опорний фланець
(51) | Індикатор кута (вертикального)
(52) | Шкала кутів розпилювання (вертикальних)
(53) | Ручка фіксації для вільного настроювання кута розпилювання (горизонтального)
(54) | Індикатор кута на кутовому упорі
(55) | Індикатор відстані стола
(56) | Кнопка ввімкнення
(57) | Гайка з накаткою до профільної рейки
(58) | Гвинт з хрестоподібним шліцом для настроювання упора 0°
(59) | Упор для кута розпилювання 0° (вертикального)
(60) | Гвинт індикатора кута (вертикального)
(61) | Гвинт з хрестоподібним шліцом для настроювання упора 45°
(62) | Упор для кута розпилювання 45° (вертикального)
(63) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) спереду для налаштування паралельності пиляльного диска
(64) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) позаду для налаштування паралельності пиляльного диска
(65) | Гвинт індикатора відстані стола
(66) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) для налаштування паралельності паралельного упора
(67) | Гвинт індикатора відстані паралельного упора
(68) | Юстирувальні гвинти для вкладиша
(69) | Кріплення для зберігання монтажного комплекту «Додатковий паралельний упор»
(70) | Затискна дужка для зберігання відсмоктувального адаптера
(71) | Кріпильна гайка для кільцевого гайкового ключа та для підвішування підсувної палиці
(72) | Кріплення для зберігання ключа-шестигранника
(73) | Затискна дужка для зберігання кутового упора