# Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení elektrického nářadí na straně s obrázky.

(1) | Vodicí drážka pro podélný doraz
(2) | Stupnice vzdálenosti pilového kotouče od podélného dorazu
(3) | Úhlový doraz
(4) | Prohlubně pro uchopení
(5) | Vodicí drážka pro úhlový doraz
(6) | Ochranný kryt
(7) | Rozpěrný klín
(8) | Stůl pily
(9) | Podélný doraz
(10) | Vodicí drážka V ve stole pily pro podélný doraz
(11) | Montážní otvory
(12) | Držadlo
(13) | Rozšíření stolu pily
(14) | Upevňovací spona pro pracovní stůl GTA 600
(15) | Upínací páčka pro rozšíření stolu
(16) | Aretační páčka pro nastavení svislého pokosového úhlu
(17) | Ruční kolo
(18) | Klika pro zvedání a spouštění pilového kotouče
(19) | Bezpečnostní krytka vypínače
(20) | Klíč na vnitřní šestihran (2 mm)
(21) | Klíč na vnitřní šestihran (5 mm)
(22) | Očkový klíč (23 mm)
(23) | Posouvací tyčka
(24) | Seřizovací šroub pro upínací sílu podélného dorazu
(25) | Vložka stolu
(26) | Pilový kotouč
(27) | Lupa
(28) | Profilová kolejnice
(29) | Držák kabelu
(30) | Přídržná spona pro uložení přídavného podélného dorazu
(31) | Vyfukování třísek
(32) | Odsávací adaptér
(33) | Držák pro uložení ochranného krytu
(34) | Upínací páčka rozpěrného klínu
(35) | Polohovací kolíky pro rozpěrný klín
(36) | Výřezy pro vložku stolu
(37) | Upínací páčka pro ochranný kryt
(38) | Vodicí čep ochranného krytu
(39) | Upínací páčka podélného dorazu
(40) | Vedení ve tvaru V podélného dorazu
(41) | Přídavný podélný doraz
(42) | Upevňovací sada pro přídavný podélný doraz
(43) | Vodicí kolejnice úhlového dorazu
(44) | Upevňovací sada pro profilovou kolejnici
(45) | Upevňovací šroub vyfukování třísek
(46) | Upínací matice
(47) | Páčka aretace vřetena
(48) | Upínací příruba
(49) | Vřeteno nářadí
(50) | Unášecí příruba
(51) | Ukazatel úhlu (svislý)
(52) | Stupnice pro pokosový úhel (svislý)
(53) | Zajišťovací knoflík pro libovolné pokosové úhly (vodorovné)
(54) | Ukazatel úhlu na úhlovém dorazu
(55) | Ukazatel vzdálenosti stolu pily
(56) | Tlačítko zapnutí
(57) | Rýhovaná matice profilové kolejnice
(58) | Šroub s křížovou drážkou pro nastavení dorazu 0°
(59) | Doraz pro pokosový úhel 0° (svislý)
(60) | Šroub ukazatele úhlu (svislý)
(61) | Šroub s křížovou drážkou pro nastavení dorazu 45°
(62) | Doraz pro pokosový úhel 45° (svislý)
(63) | Šrouby s vnitřním šestihranem (5 mm) vpředu pro nastavení rovnoběžnosti pilového kotouče
(64) | Šrouby s vnitřním šestihranem (5 mm) vzadu pro nastavení rovnoběžnosti pilového kotouče
(65) | Šroub ukazatele vzdálenosti stolu pily
(66) | Šrouby s vnitřním šestihranem (5 mm) pro nastavení rovnoběžnosti podélného dorazu
(67) | Šroub ukazatele vzdálenosti podélného dorazu
(68) | Seřizovací šrouby pro vložku stolu
(69) | Držák pro uložení upevňovací sady pro přídavný podélný doraz
(70) | Přídržná spona pro uložení odsávacího adaptéru
(71) | Upevňovací matice pro očkový klíč a pro zavěšení posouvací tyčky
(72) | Držák pro uložení klíče na vnitřní šestihran
(73) | Přídržná spona pro uložení úhlového dorazu