# Savklingens transport- og ‌arbejdsstilling

## Transportstilling

- Fjern beskyttelsesafdækningen (6), fjern bordindsatsen (25), og positionér spaltekniven (7) i den nederste stilling. Isæt bordindsatsen (25) igen.
- Drej håndsvinget (18) mod uret, til savklingens tænder (26) befinder sig under savbordet (8).
- Skub savbordsudvidelsen (13) helt ind.
  Tryk spændegrebet (15) nedad. Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.

## Arbejdsstilling

- Positionér spaltekniven (7) i den øverste stilling nøjagtigt over midten af savklingen, isæt bordindsatsen (25), og monter beskyttelsesafdækningen (6).
- Drej håndsvinget (18) med uret, til de øverste tænder på savklingen (26) er ca. 3 − 6 mm over emnet.