# 기본 세팅 확인 및 조절하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.
이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 올바르고 신속하게 처리합니다.

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 톱날에서 수직 마이터 각도를 0°로 설정하십시오.
- 보호 커버 (6) 를 제거하십시오.

### 확인하기(그림 J1 참조)

- 각도 게이지를 90°에 맞추고, 톱 테이블 (8) 위에 놓습니다.

각도 게이지의 암이 전체 길이에 걸쳐 톱날 (26) 과 정확히 맞아야 합니다.

### 설정하기(그림 J2 참조)

- 나사 (58) 를 푸십시오. 나사를 풀면 0° 스토퍼 (59) 를 움직일 수 있습니다.
- 잠금 레버 (16) 를 푸십시오.
- 각도 게이지의 레그가 톱날과 완전히 일직선이 될 때까지 핸드휠 (17) 을 0° 스토퍼 쪽으로 밉니다.
- 핸드휠을 이 위치에서 꽉 잡고 잠금 레버 (16) 를 다시 조입니다.
- 나사 (58) 를 다시 조입니다.

조정 후 각도 표시기 (51) 가 눈금 (52) 의 0° 표시와 일치하지 않을 경우, 일반 십자 스크류 드라이버를 이용하여 볼트 (60) 를 풀고 각도 표시기를 0° 표시에 맞춰 정렬하십시오.

수직 마이터 각도 45°의 경우에도 위에서 설명한 작업 단계를 반복하십시오(나사 (61) 풀기; 45° 스토퍼 (62) 밀기). 이때 각도 표시기 (51) 를 다시 조정해서는 안 됩니다.

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (6) 를 제거하십시오.

### 확인하기

- 테이블 인서트 위 뒤쪽에서 보이게 연필로 첫 번째 좌측 톱니를 표시하십시오.
- 각도 게이지를 90°에 맞추고, 가이드 홈 (5) 의 모서리에 놓습니다.
- 각도 게이지의 레그가 표시된 톱니에 닿을 때까지 밀고 톱날과 가이드 홈 사이의 간격을 확인하십시오.
- 표시된 톱니가 테이블 인서트 위의 전면에 올 때까지 톱날을 돌리십시오.
- 각도 게이지를 가이드 홈을 따라 표시된 톱니까지 밀어 줍니다.
- 다시 톱날과 가이드 홈 사이의 간격을 측정하십시오.

양쪽에서 측정한 간격이 동일해야 합니다.

### 설정하기

- 톱 테이블 아래 전면에 있는 육각 구멍 볼트 (63) 및 톱 테이블 아래 후면에 있는 육각 구멍 볼트 (64) 를 함께 공급되는 육각키 (21) 로 풀어줍니다.
- 톱날이 가이드 홈 (5) 과 평행이 될 때까지 조심스럽게 톱날을 움직이십시오.
- 모든 볼트 (63) 및 (64) 를 다시 꽉 조입니다.

##

- 평행 조절자를 톱날의 오른쪽에 두십시오.
  확대경 (27) 의 표시가 아래쪽 눈금에 26 cm가 보일 때까지 평행 조절자를 밉니다.
  고정하려면 고정 레버 (39) 를 다시 아래쪽으로 누르십시오.
- 고정 레버 (15) 를 맨위쪽으로 당기고, 톱 테이블 연장장치 (13) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.

### 확인하기

간격 표시기 (55) 의 위쪽 눈금 (2) 은 아래쪽 눈금 (2) 에 있는 확대경 (27) 의 표시와 동일해야 합니다.

### 설정하기

- 톱 테이블 연장장치 (13) 를 바깥쪽으로 끝까지 당기십시오.
- 십자형 스크류 드라이버로 나사 (65) 를 풀고 간격 표시기 (55) 를 위쪽 눈금 (2) 의 26 cm 표시를 따라 맞추십시오.

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (6) 를 제거하십시오.
- 평행 조절자의 고정 레버 (39) 를 풀고, 평행 조절자가 톱날과 접촉되는 위치로 옮기십시오.

### 확인하기

평행 조절자 (9) 는 반드시 전체 길이에 걸쳐 톱날과 접촉되어야 합니다.

### 설정하기

- 육각 구멍 볼트 (66) 를 동봉된 육각키 (21) 를 이용하여 푸십시오.
- 평행 조절자가 전체 길이에 걸쳐 톱날과 접촉될 때까지 평행 조절자 (9) 를 조심스럽게 움직이십시오.
- 이 위치에서 평행 조절자를 그대로 멈춘 후, 고정 레버 (39) 를 다시 아래쪽으로 누르십시오.
- 육각 구멍 볼트 (66) 를 다시 단단히 조이십시오.

##

평행 조절자 (9) 를 자주 사용하면 고정력이 줄어들 수 있습니다.

- 평행 조절자가 다시 톱 테이블 상에서 단단히 고정될 수 있을 때까지 조정 나사 (24) 를 계속 조이십시오.

##

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (6) 를 제거하십시오.
- 평행 조절자 (9) 가 톱날에 닿을 때까지 오른쪽에서부터 평행 조절자를 미십시오.

### 확인하기

확대경 (27) 의 표시는 눈금 (2) 의 0-mm 표시와 일직선 상에 있어야 합니다.

### 설정하기

- 십자형 스크류 드라이버로 나사 (67) 를 풀고 표시를 0-mm 표시를 따라 맞추십시오.

##

### 확인하기

테이블 인서트 (25) 의 앞면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블 약간 아래쪽에 위치해야 하며, 뒷면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블 약간 위쪽에 위치해야 합니다.

### 설정하기

- 테이블 인서트 (25) 를 제거하십시오.
- 육각키를 (21) 이용해서 네 개의 조정 나사 (68) 가 올바른 레벨에 올 수 있게 설정하십시오.