# Savning

##

- Indstil parallelanslaget (9) til den ønskede snitbredde.
- Læg emnet på savbordet foran beskyttelsesafdækningen (6).
- Hæv eller sænk savklingen ved hjælp af håndsvinget (18), til de øverste tænder på savklingen (26) er ca. 3−6 mm over emnet.
- Tænd el-værktøjet.
- Sav emnet igennem med jævn fremføring.
  Hvis du trykker for hårdt, kan savklingespidserne blive for varme, og emnet kan tage skade.
- Sluk el-værktøjet, og vent, indtil savklingen er standset helt.

##

- Indstil den ønskede lodrette geringsvinkel for savklingen.
  Når savklingen er vippet mod venstre, skal parallelanslaget (9) være til højre for savklingen.
- Følg arbejdstrinnene iht.: se Savning af lige snit

##

- Indstil den ønskede, lodrette geringsvinkel på vinkelanslaget (3).
- Anbring emnet op ad profilskinnen (28).
  Profilen må ikke befinde sig i snitlinjen. Løsn i så fald fingermøtrikken (57), og forskyd profilen.
- Hæv eller sænk savklingen ved hjælp af håndsvinget (18), til de øverste tænder på savklingen (26) er ca. 3 − 6 mm over emnet.
- Tænd for el-værktøjet.
- Tryk med den ene hånd emnet mod profilskinnen (28), og skub med den anden hånd vinkelanslaget med knoppen (53) langsomt fremad i styrenoten (5).
- Sluk el-værktøjet og vent, til savklingen er standset helt.