# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Ranhura guia para o limitador paralelo
(2) | Escala para a distância entre o disco de serra e o limitador paralelo
(3) | Limitador angular
(4) | Apoio para mão
(5) | Ranhura guia para o limitador angular
(6) | Cobertura de proteção
(7) | cunha abridora
(8) | Mesa para serrar
(9) | Limitador paralelo
(10) | Ranhura guia em V na mesa de serrar para o limitador paralelo
(11) | Furos para montagem
(12) | Punho de transporte
(13) | Extensão da mesa de serrar
(14) | Lingueta de fixação para a bancada de trabalho GTA 600
(15) | Punho de aperto para a extensão da mesa de serrar
(16) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical
(17) | Roda manual
(18) | Manivela para levantar e baixar o disco de serra
(19) | Tampa de segurança do interruptor de ligar/desligar
(20) | Chave sextavada interior (2 mm)
(21) | Chave sextavada interior (5 mm)
(22) | Chave de anel (23 mm)
(23) | Bastão de empurrar
(24) | Parafuso de ajuste da força tensora do limitador paralelo
(25) | Complemento de mesa
(26) | Lâmina de serra
(27) | Lupa
(28) | Trilho de perfil
(29) | Suporte para cabo
(30) | Grampo de suporte para guardar o limitador paralelo adicional
(31) | Remoção de aparas
(32) | Adaptador para aspiração
(33) | Suporte para guardar a tampa de proteção
(34) | Alavanca de aperto da cunha abridora
(35) | Pinos de posição para cunha abridora
(36) | Entalhes para complemento de mesa
(37) | Alavanca de aperto da tampa de proteção
(38) | Pino guia da tampa de proteção
(39) | Alavanca tensora do limitador paralelo
(40) | Guia em V para o limitador paralelo
(41) | Limitador paralelo adicional
(42) | Conjunto de fixação para " limitador paralelo adicional"
(43) | Trilho guia do limitador angular
(44) | Conjunto de fixação para "trilho de perfil"
(45) | Parafusos de fixação para ejeção de aparas
(46) | Porca de aperto
(47) | Alavanca de bloqueio do eixo
(48) | Flange de aperto
(49) | Eixo da ferramenta
(50) | Flange de montagem
(51) | Indicador de ângulo (vertical)
(52) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(53) | Botão de travamento para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(54) | Indicador de ângulo no limitador angular
(55) | Indicador de distância mesa de serrar
(56) | Botão de ligar
(57) | Porca serrilhada para trilho de perfil
(58) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o limitador a 0°
(59) | Limitador para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(60) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(61) | Parafuso de fenda em cruz para ajustar o limitador a 45°
(62) | Limitador para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
(63) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar o paralelismo do disco de serra
(64) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar o paralelismo do disco de serra
(65) | Parafuso para indicador de distância da mesa de serrar
(66) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) para ajustar o paralelismo do limitador paralelo
(67) | Parafuso para indicador de distância do limitador paralelo
(68) | Parafusos de ajuste para o complemento de mesa
(69) | Suporte para guardar o conjunto de fixação do "limitador paralelo adicional"
(70) | Grampo de suporte para guardar o adaptador de aspiração
(71) | Porca de fixação para a chave de boca e para pendurar o bastão de empurrar
(72) | Grampo de suporte para guardar a chave sextavada interior
(73) | Grampo de suporte para guardar o limitador angular