# Saklama ve taşıma

## Alet elemanlarının saklanması (bkz. resimler O1−O5)

Elektrikli el aletiniz belirli elemanları güvenli biçimde sabitleme ve saklama olanağı sunar.

- Ek paralellik mesnedini (41) paralellik mesnedinden (9) gevşetin.
- Tüm gevşek alet parçalarını gövdedeki saklama depolarına takın (bakınız aşağıdaki tablo).

Resim | Alet elemanı | Saklama deposu
--- | --- | ---
O1 | Koruyucu kapak | Mesnedin oluğuna (33) takın ve sıkıştırma kolu (37) ile sıkın
O2 | "Ek paralellik mesnedi" tespit seti (42) | Mesnetler (69) içine klipsleyin
O2 | Emme adaptörü (32) | Tutucu kancalara (70) itin
O3 | Halkalı anahtar (22) | Tespit somunu (71) ile alet deposuna sabitleyin
O3 | İtme kolu (23) | Tespit somunu (71) üzerine yerleştirin ve iterek sabitleyin
O4 | Paralellik mesnedi (9) | Çevirin, alttan kılavuz raylara takın ve germe tutamağını (39) sıkın
O5 | İç altıgen anahtar (21) iç altıgen anahtar (20) | Mesnetlere (72) itin
O5 | Açılı mesnet (3) | Tutucu kancalara (73) itin
O5 | Ek paralellik mesnedi (41) | Tutucu kancalara (30) itin (kısa taraf yukarıya doğru, uzun taraf aşağıya doğru)

## Elektrikli el aletinin taşınması

Elektrikli el aletini nakletmeden önce şu işlemleri yapmalısınız:

- Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin.
- Elektrikli el aletine sabit olarak takılamayan bütün aksesuarı çıkarın.
  Nakliye esnasında kullanılmayan testere bıçaklarını mümkünse kapalı bir kaba yerleştirin.
- Testere tezgahı genişletmesini (13) sonuna kadar içeri itin ve germe tutamağını (15) sabitlemek için aşağı doğru bastırın.
- Şebeke kablosunu kablo tutucuya (29) sarın.
- Kaldırma veya taşıma için taşıma tutamaklarını (12) kullanın.

- Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın ve hiçbir zaman koruyucu donanımlardan tutarak aleti taşımayın.