# Trocar o disco de serra (ver figuras k1−k4)

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há risco de lesões.

- Use apenas discos de serra, cuja velocidade máxima permitida é superior à rotação em vazio de sua ferramenta elétrica.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

- Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriados para o material com que deseja trabalhar. Deste modo evita o superaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a ser trabalhado.

- Não use discos de serra de aço HSS. Eles podem quebrar facilmente.

## Desmontar o disco de serra

- Rode a manivela (18) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (26) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Abra a alavanca de aperto (37) e retire a tampa de proteção (6) da ranhura na cunha abridora (7).
- Com uma chave de parafusos levante o complemento de mesa (25) à frente e retire-o do compartimento da ferramenta.
- Rode a porca de aperto (46) com a chave de anel (22) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do eixo (47) até a mesma engatar.
- Mantenha a alavanca de bloqueio do eixo puxada e rode a porca de aperto para a esquerda.
- Remova o flange de aperto (48).
- Retire o disco de serra (26).

## Montar o disco de serra

Se necessário, antes da montagem limpe todas as peças.

- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (50) do eixo da ferramenta (49).

Nota: não use discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser no máximo de 3 − 8 mm.

- Ao montar, observe se o sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) coincide com o sentido da seta na cunha abridora!

- Coloque o flange de aperto (48) e a porca de aperto (46).
- Rode a porca de aperto (46) com a chave de anel (22) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do eixo (47) até a mesma engatar.
- Aperte a porca de aperto para a direita.
- Coloque novamente o complemento de mesa (25).
- Monte novamente a tampa de proteção (6).