# Tehnički podaci

Stolna kružna pila |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nazivna primljena snaga | W | 1800 | 1800 | 1650
Nazivni napon | V | 220–240 | 230 | 110
Frekvencija | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 3650 | 3650 | 3650
Ograničenje struje zaleta |  | ● | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)
Širina x dubina x visina | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 254 | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/otklon zupca | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Promjer provrta | mm | 30 | 30 | 30

Stolna kružna pila |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nazivna primljena snaga | W | 1800 | 1800
Nazivni napon | V | 220–240 | 220
Frekvencija | Hz | 50/60 | 60
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 3650 | 3650
Ograničenje struje zaleta |  | ● | ●
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije (uključujući skidive elemente alata)
Širina x dubina x visina | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimenzije za prikladne listove pile
Promjer lista pile | mm | 254 | 254
Debljina osnovnog lista | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. debljina/otklon zupca | mm | > 2,4 | > 2,4
Promjer provrta | mm | 25,4 | 25,4

Maksimalne dimenzije izratka: vidi Maksimalne dimenzije izratka

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Uređaj zadovoljava zahtjeve norme IEC 61000-3-11 i podliježe posebnim uvjetima priključivanja. Uređaj može prouzročiti povremene fluktuacije napona u nepovoljnim uvjetima napajanja. Krajnji otpor uređaja zadan je kao Zstvarno = 0,048 Ohm. Korisnik mora osigurati da točka priključenja, s krajnjim otporom Zmaks, gdje će se uređaj priključiti ispunjava sljedeći zahtjev za krajnji otpor: Zstvarno ≥ Zmaks. Ako je vrijednost Zmaks nepoznata, utvrdite Zmaks nakon savjetovanja s pružateljem komunalnih usluga ili nadležnim tijelom za opskrbu električnom energijom.