# Rozsah dodávky

Pred prvým uvedením elektrického náradia do prevádzky prekontrolujte, či boli dodané všetky časti uvedené nižšie:

- Stolová okružná píla s namontovaným pílovým listom (26) a štrbinovým klinom (7)
- Uhlový doraz (3)
- Profilová lišta (28)
- Upevňovacia súprava „Profilová lišta“ (44) (vodiaci plech, ryhovaná matica, skrutka, podložka)
- Paralelný doraz (9)
- Prídavný paralelný doraz (41)
- Upevňovacia súprava „Prídavný paralelný doraz“ (42) (3 upevňovacie skrutky, 3 podložky, 3 krídlové matice)
- Ochranný kryt (6)
- Kľúč s vnútorným šesťhranom (21)
- Kľúč s vnútorným šesťhranom (20)
- Prstencový kľúč (22)
- Posúvač obrobku (23)
- Vložka stola (25)
- Odsávací adaptér (32)

Upozornenie: Skontrolujte elektrické náradie, či nie je prípadne poškodené.
Pred ďalším používaním elektrického náradia sa musia ochranné zariadenia alebo ľahko poškodené časti starostlivo skontrolovať, či fungujú bezchybne a v súlade s určením. Skontrolujte, či bezchybne fungujú pohyblivé súčiastky, či sa nezasekávajú alebo či nie sú niektoré súčiastky poškodené. Všetky súčiastky musia byť správne namontované a musia byť splnené všetky podmienky, aby sa zabezpečila bezchybný prevádzka.
Poškodené ochranné prípravky a súčiastky treba dať odborne opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise.