# Tarnekomplekt

Kontrollige enne elektrilise tööriista kasutuselevõttu, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki allpool nimetatud osi:

- Ketassaepink paigaldatud saeketta (26) ja eralduskiiluga (7)
- Nurgajuhik (3)
- Profiilsiin (28)
- Profiilsiini kinnitusdetailide komplekt (44) (juhtplekk, rihvelmutter, kruvi, alusseib)
- Paralleeljuhik (9)
- Lisaparalleeljuhik (41)
- Lisaparalleeljuhiku kinnitusdetailide komplekt (42) (3 kinnituskruvi, 3 alusseibi, 3 tiibmutrit)
- Kaitsekate (6)
- Sisekuuskantvõti (21)
- Sisekuuskantvõti (20)
- Silmusvõti (22)
- Lükkepulk (23)
- Vaheplaat (25)
- Tolmueemaldusadapter (32)

Märkus: kontrollige elektritööriistal võimalike kahjustuste puudumist.
Enne kui jätkate elektrilise tööriista kasutamist, kontrollige hoolikalt kaitseseadiseid või kergelt kahjustatud osi, kas need on laitmatus ja nõuetekohases töökorras. Veenduge, et liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kinni ja et kõik detailid on kahjustamata. Seadme laitmatu töö tagamiseks peavad kõik seadme osad olema paigaldatud õigesti ja vastama kõikidele nõuetele.
Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta remontida või asendada selleks volitatud remonditöökojas.