# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

##

- Apsauginį dangtelį (19) pakelkite aukštyn.
- Norėdami įjungti, paspauskite žalią įjungimo mygtuką (56).
- Apsauginį dangtelį (19) vėl nuleiskite žemyn.

##

- Paspauskite apsauginį dangtelį (19).

##

Įjungimo ir išjungimo jungiklis yra vadinamasis nulinės įtampos jungiklis, kuris dingus elektros srovei (pvz., jei prietaisui veikiant iš lizdo ištraukiamas kištukas) neleidžia elektriniam įrankiui automatiškai įsijungti.
Po to, norėdami elektrinį įrankį vėl įjungti, turite dar kartą paspausti žalią įjungimo mygtuką (56).