# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

##

- Откиньте защитную крышку (19) вверх.
- Для включения нажмите на зеленую кнопку включения (56).
- Дайте защитной крышке (19) опуститься на место.

##

- Нажмите на защитную крышку (19).

##

Выключатель представляет собой так называемый нулевой выключатель, который предотвращает повторный запуск электроинструмента после исчезновения напряжения (например, отключение вилки сети во время работы).
Чтобы после этого опять включить электроинструмент, повторно нажмите на зеленую кнопку включения (56).