# Obim isporuke

Pre prvog puštanja u rad električnog alata proverite, da li su isporučeni svi dole navedeni delovi:

- Stona kružna testera sa montiranim listom testere (26) i rascepnim klinom (7)
- Ugaoni graničnik (3)
- Profilna šina (28)
- Set za pričvršćivanje „Profilna šina“ (44) (vodeći lim, nareckana navrtka, zavrtanj, podloška)
- Paralelni graničnik (9)
- Dodatni paralelni graničnik (41)
- Set za pričvršćivanje „Dodatni paralelni graničnik“ (42) (3 pričvrsna zavrtnja, 3 podloške, 3 leptir navrtke)
- Zaštitni poklopac (6)
- Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (21)
- Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (20)
- Okasti ključ (22)
- Pokretni štap (23)
- Umetak za sto(25)
- Usisni adapter (32)

Napomena: Proverite, da li električni alat eventualno ima oštećenja.
Pre daljeg korišćenja električnog alata, morate pažljivo da proverite da li zaštitni mehanizam ili blago oštećeni delovi besprekorno i adekvatno funkcionišu. Prekontrolišite, da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne zaglavljuju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.
Oštećeni uređaji zaštite i delovi moraju se stručno popraviti ili zameniti u priznatoj stručnoj radionici.