# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Vadotnes grope paralēlās vadotnes pārvietošanai
(2) | Skala zāģa asmens attālumam līdz paralēlajai vadotnei
(3) | Leņķa vadotne
(4) | Padziļinājumi satveršanai
(5) | Vadotnes grope leņķa vadotnes pārvietošanai
(6) | Aizsargpārsegs
(7) | Asmens ķīlis
(8) | Zāģēšanas galds
(9) | Paralēlā vadotne
(10) | V veida vadotnes grope zāģēšanas galdā paralēlās vadotnes pārvietošanai
(11) | Urbumi elektroinstrumenta nostiprināšanai
(12) | Rokturis pārnešanai
(13) | Zāģēšanas galda paplašinātājs
(14) | Fiksators stiprināšanai uz darba galda GTA 600
(15) | Svira zāģēšanas galda paplašinātāja fiksēšanai
(16) | Fiksējošā svira vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšanai
(17) | Rokrats
(18) | Kloķis zāģa asmens pacelšanai un iegremdēšanai
(19) | Ieslēdzēja drošības vāciņš
(20) | Sešstūra stieņatslēga (2 mm)
(21) | Sešstūra stieņatslēga (5 mm)
(22) | Gredzenatslēga (23 mm)
(23) | Bīdstienis
(24) | Regulējošā skrūve paralēlās vadotnes piespiedējspēka iestatīšanai
(25) | Galda ieliktnis
(26) | Zāģa asmens
(27) | Lupa
(28) | Profilēta sliede
(29) | Kabeļa turētājs
(30) | Turētājs paralēlās palīgvadotnes uzglabāšanai
(31) | Īscaurule skaidu izvadīšanai
(32) | Uzsūkšanas adapteris
(33) | Turētājs aizsargpārsega uzglabāšanai
(34) | Svira asmens ķīļa stiprināšanai
(35) | Stienītis asmens ķīļa pozicionēšanai
(36) | Izgriezumi galda ieliktnim
(37) | Svira aizsargpārsega stiprināšanai
(38) | Aizsargpārsega vadotnes stienis
(39) | Rokturis paralēlās vadotnes fiksēšanai
(40) | Paralēlās vadotnes V veida slīdkurpe
(41) | Paralēlā palīgvadotne
(42) | Stiprinošo elementu komplekts „Paralēlajai palīgvadotnei“
(43) | Leņķa vadotnes vadstienis
(44) | Stiprinošo elementu komplekts „Profilstienim“
(45) | Skrūve skaidu izvadīšanas īscaurules stiprināšanai
(46) | Piespiedējuzgrieznis
(47) | Svira darbvārpstas fiksēšanai
(48) | Piespiedējpaplāksne
(49) | Darbvārpsta
(50) | Balstpaplāksne
(51) | Leņķa rādītājs (vertikālajam zāģēšanas leņķim)
(52) | Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
(53) | Rokturis brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(54) | Leņķa vadotnes pagriešanas leņķa rādītājs
(55) | Zāģēšanas galda attāluma rādītājs
(56) | Ieslēgšanas taustiņš
(57) | Profilstieņa rievuzgrieznis
(58) | Skrūve ar krustrievas galvu zāģēšanas leņķa 0° atdures regulēšanai
(59) | Atdure vertikālajam zāģēšanas leņķim 0°
(60) | Vertikālā zāģēšanas leņķa rādītāja skrūve
(61) | Skrūve ar krustrievas galvu zāģēšanas leņķa 45° atdures regulēšanai
(62) | Atdure vertikālajam zāģēšanas leņķim 45°
(63) | Priekšējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelitātes iestatīšanai
(64) | Aizmugurējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelitātes iestatīšanai
(65) | Zāģēšanas galda attāluma rādītāja skrūve
(66) | Sešstūra ligzdskrūves (5 mm) paralēlās vadotnes paralelitātes iestatīšanai
(67) | Paralēlās vadotnes attāluma rādītāja skrūve
(68) | Skrūves galda ieliktņa regulēšanai
(69) | Turētājs stiprinošo elementu komplekta „Paralēlajai palīgvadotnei“ uzglabāšanai
(70) | Turētājs uzsūkšanas adaptera uzglabāšanai
(71) | Uzgrieznis gredzenatslēgas stiprināšanai un bīdstieņa piekarināšanai
(72) | Turētājs sešstūra stieņatslēgas uzglabāšanai
(73) | Turētājs leņķa vadotnes uzglabāšanai