# Настроювання паралельного упора

Паралельний упор (9) можна розташовувати ліворуч (чорна шкала) або праворуч (срібляста шкала) від пиляльного полотна. Риска в лупі (27) показує встановлену на шкалі (2) відстань між паралельним упором і пиляльним полотном.
Встановіть паралельний упор з потрібного боку пиляльного полотна.

## Регулювання паралельного упора
при невитягнутому столі

- Відпустіть затискну рукоятку (39) паралельного упора (9). Пересувайте паралельний упор до тих пір, поки позначка на лупі (27) не відобразить відповідну відстань до пиляльного диска.
  Якщо стіл не витягнутий, діють нижні позначки сріблястої шкали (2).
- Щоб затиснути, знову притисніть затискну рукоятку (39) донизу.

## Регулювання паралельного упора
при витягнутому столі (див. мал. D)

- Установіть паралельний упор праворуч від пиляльного диска.
  Пересувайте паралельний упор до тих пір, поки позначка на лупі (27) не відобразить на нижній шкалі 26 см.
  Щоб затиснути, знову притисніть затискну рукоятку (39) донизу.
- Потягніть затискну рукоятку (15) поширювача стола до упору вгору.
- Витягніть поширювач стола (13) назовні настільки, щоб індикатор відстані (55) показував на верхній шкалі необхідну відстань до пиляльного диска.
- Притисніть затискну рукоятку (15) донизу.
  Тепер поширювач стола зафіксований.