# Verificar e ajustar as definições básicas

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.
o que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (6).

### Verificar (ver figura J1)

- Ajuste o calibrador de ângulos para 90° e coloque-o sobre a mesa de serrar (8).

O braço do calibrador de ângulos deve estar à face com o disco de serra (26) em todo o comprimento.

### Ajustar (ver figura J2)

- Solte o parafuso (58). Assim é possível deslocar o limitador de 0° (59).
- Solte a alavanca de bloqueio (16).
- Empurre a roda manual (17) contra o limitador de 0° até o braço do calibrador de ângulos estar à face com o disco de serra em todo o comprimento .
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (16).
- Aperte novamente o parafuso (58).

Se o indicador de ângulo (51) após o ajuste não estiver alinhado com a marca de 0° na escala (52), solte o parafuso (60) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repita os passos de trabalho mencionados em cima relativos ao ângulo de meia-esquadria vertical de 45° (soltar o parafuso (61); deslocamento do limitador de 45° (62)). O indicador de ângulo (51) não poder voltar a ser deslocado.

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Retire a tampa de proteção (6).

### Controlar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do complemento de mesa.
- Ajuste o calibrador de ângulos para 90° e coloque-o na aresta da ranhura guia (5).
- Desloque o braço do calibrador de ângulos, até ele tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre disco de serra e ranhura guia.
- Rode o disco de serra até que o dente marcado se encontre à frente por cima do complemento de mesa.
- Desloque o calibrador de ângulos ao longo da ranhura guia até ao dente de serra marcado.
- Meça novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura guia.

As duas distâncias medidas têm de ser iguais.

### Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (63) à frente por baixo da mesa de serrar e os parafusos de sextavado interior (64) atrás por baixo da mesa de serrar com a chave sextavada interior (21) fornecida junto.
- Movimente cuidadosamente o disco de serra, até que este fique paralelo com a ranhura guia (5).
- Volte a apertar todos os parafusos (63) e (64).

##

- Posicione o limitador paralelo à direita do disco de serra.
  Desloque o limitador paralelo até a marcação da lupa (27) na escala inferior indicar 26 cm.
  Para fixar, pressione novamente o punho de aperto (39) para baixo.
- Puxe o punho de aperto (15) totalmente para cima e puxe a extensão da mesa de serrar (13) para fora até ao batente.

### Controlar

O indicador de distância (55) tem de indicar na escala superior (2) o valor idêntico à marcação na lupa (27) na escala inferior (2).

### Ajustar

- Puxe a extensão da mesa de serrar (13) para fora até ao limitador.
- Solte o parafuso (65) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância (55) ao longo da marca 26 cm da escala superior (2).

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Retire a tampa de proteção (6).
- Solte o punho de aperto (39) do limitador paralelo e desloque-o até o mesmo tocar no disco de serra.

### Controlar

O limitador paralelo (9) tem de tocar no disco de serra em todo o comprimento.

### Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (66) com a chave sextavada interior (21) fornecida junto.
- Movimente cuidadosamente o limitador paralelo (9), até ele tocar no disco de serra em todo o comprimento.
- Mantenha o limitador paralelo nesta posição e pressione o punho de aperto (39) novamente para baixo.
- Volte a apertar os parafusos de sextavado interior (66).

##

A força tensora do limitador paralelo (9) pode afrouxar devido a uso frequente.

- Aperte o parafuso de ajuste (24) até ser possível fixar bem novamente o limitador paralelo na mesa de serrar.

##

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Retire a tampa de proteção (6).
- Desloque o limitador paralelo (9) a partir da direita até ele tocar no disco de serra.

### Controlar

A marcação da lupa (27) tem de estar alinhada com a marca de 0 mm da escala (2).

### Ajustar

- Solte o parafuso (67) com uma chave de fenda em cruz e alinhe a marcação ao longo da marca de 0 mm.

##

### Controlar

A parte da frente do complemento de mesa (25) tem de estar à face ou um pouco abaixo da mesa de serrar, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serrar.

### Ajustar

- Retire o complemento de mesa (25).
- Ajuste com a chave sextavada interior (21) o nível correto dos quatro parafusos de ajuste (68).