# Dikey ve yatay gönye açısının ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.

## Dikey gönye açısının ayarlanması (testere bıçağı) (Bakınız: Resim A)

Dikey gönye açısı -2° ila 47° arasındaki bir aralıkta ayarlanabilir.

- Kilit vidasını (16) saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

Uyarı: Kilitleme kolu tam olarak gevşetildiğinde testere bıçağı yerçekimi nedeniyle yaklaşık 30°’ye tekabül eden bir konuma devrilir.

- El çarkını (17) oluk boyunca açı göstergesi (51) istediğiniz dikey gönye açısını gösterinceye kadar çekin veya itin.
- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (16) tekrar sıkın.

0° ve 45° standart dikey açının hızlı ve hassas ayarlanması için fabrika tarafından ayarlanan mesnetler ((59), (62)) öngörülmüştür.

## Yatay gönye açısının ayarlanması (açılı mesnet) (bkz. resim B)

Yatay gönye açısı 60° (sol) ile 60° (sağ) arasında ayarlanabilir.

- Sıkılmış ise sabitleme topuzunu (53) gevşetin.
- Açılı mesnedi açı göstergesi (54) istenen gönye açısını gösterinceye kadar çevirin.
- Tespit topuzunu (53) tekrar sıkın.