# Zakres dostawy

Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzę‌dzia sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały dostarczone:

- Pilarka stołowa z zamontowaną tarczą (26) i klinem rozdzielającym (7)
- Prowadnica kątowa (3)
- Szyna profilowana (28)
- Zestaw montażowy „Szyna profilowana” (44) (listwa prowadząca, nakrętka radełkowana, śruba, podkładka)
- Prowadnica równoległa (9)
- Dodatkowa prowadnica równoległa (41)
- Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa”(42) (3 śruby mocujące, 3 podkładki, 3 nakrętki motylkowe)
- Pokrywa ochronna (6)
- Klucz sześciokątny (21)
- Klucz sześciokątny (20)
- Klucz oczkowy (22)
- Drążek prowadzący (23)
- Wkładka (25)
- Adapter do odsysania pyłu (32)

Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed każdym kolejnym użyciem elektronarzędzia należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia lub lekko uszkodzone części pod kątem ich prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem działania. Sprawdzić, czy ruchome części działają prawidłowo i czy się nie zakleszczają oraz czy któreś z części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie warunki gwarantujące prawidłowe działanie.
Naprawę lub wymianę uszkodzonych zabezpieczeń i części należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.