# Prevádzka

- Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Prepravná a pracovná poloha pílového listu
Nastavenie vertikálnych a horizontálnych uhlov zošikmenia
Zväčšenie rezacieho stola
Nastavenie paralelného dorazu
Nastavenie prídavného paralelného dorazu
Nastavenie štrbinového klinu
Uvedenie do prevádzky
Upozornenia týkajúce sa prác
Rezanie
Kontrola základného nastavenia a nastavenie
Odkladanie a preprava