# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

##

- Fäll upp skyddslocket (19).
- Tryck på den gröna Till-knappen (56) för att starta.
- Låt skyddslocket (19) falla ner igen.

##

- Tryck på skyddslocket (19).

##

På-/av-strömbrytaren är en så kallad nollspänningsströmställare som efter strömavbrott (om t.ex. nätstickproppen dragits ur under drift) hindrar elverktyget från att återinkopplas.
För att återstarta elverktyget måste den gröna Till-knappen (56) tryckas ned.