# Date tehnice

Ferăstrău circular de banc |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Putere nominală | W | 1800 | 1800 | 1.650
Tensiune nominală | V | 220–240 | 230 | 110
Frecvenţă | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Turaţie în gol | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Limitator al curentului de pornire |  | ● | ● | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)
Lăţime x adâncime x înălţime | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 254 | 254 | 254
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Grosime/Ceaprăzuire minimă a dinţilor de ferăstrău | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Diametru orificiu de prindere | mm | 30 | 30 | 30

Ferăstrău circular de banc |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Putere nominală | W | 1800 | 1800
Tensiune nominală | V | 220–240 | 220
Frecvenţă | Hz | 50/60 | 60
Turaţie în gol | min-1 | 3650 | 3650
Limitator al curentului de pornire |  | ● | ●
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Clasa de protecţie |  | / II | / II
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)
Lăţime x adâncime x înălţime | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 254 | 254
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | < 2,2 | < 2,2
Grosime/Ceaprăzuire minimă a dinţilor de ferăstrău | mm | > 2,4 | > 2,4
Diametru orificiu de prindere | mm | 25,4 | 25,4

Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat: vezi Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Aparatul corespunde cerinţelor IEC 61000-3-11 şi este supus racordului condiţionat. Aparatul poate cauza fluctuaţii ocazionale de tensiune în condiţii de alimentare nefavorabile. Impedanţa acestui aparat este setată ca Zactual = 0,048 Ω. Utilizatorul trebuie să se asigure că punctul de racordare cu impedanţa Zmax, la care aparatul trebuie să fie conectat, îndeplineşte cerinţa de impedanţă: Zactual ≥ Zmax. Dacă Zmax este necunoscută, stabileşte Zmax consultându-te cu furnizorul reţelei de alimentare sau cu autoritatea în domeniul furnizării energiei electrice.