# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Rowek prowadzący dla prowadnicy równoległej
(2) | Skala do pomiaru odstępu między tarczą a prowadnicą równoległą
(3) | Prowadnica kątowa
(4) | Zagłębienia
(5) | Rowek prowadzący do prowadnicy kątowej
(6) | Pokrywa ochronna
(7) | Klin rozdzielający
(8) | Stół pilarski
(9) | Prowadnica równoległa
(10) | Rowek prowadzący w kształcie litery V na stole pilarskim dla prowadnicy równoległej
(11) | Otwory montażowe
(12) | Uchwyt transportowy
(13) | Element poszerzający stół
(14) | Złączka mocująca do stołu roboczego GTA 600
(15) | Uchwyt mocujący do elementu poszerzającego stół
(16) | Dźwignia blokująca do regulacji pionowych kątów cięcia
(17) | Pokrętło
(18) | Korba do podnoszenia i opuszczania tarczy
(19) | Klapka zabezpieczająca włącznik/wyłącznik
(20) | Klucz sześciokątny (2 mm)
(21) | Klucz sześciokątny (5 mm)
(22) | Klucz oczkowy (23 mm)
(23) | Drążek prowadzący
(24) | Śruba regulacyjna do ustawiania siły zacisku prowadnicy równoległej
(25) | Wkładka
(26) | Tarcza
(27) | Lupa
(28) | Szyna profilowana
(29) | Uchwyt na przewód sieciowy
(30) | Klamra mocująca do przechowywania dodatkowej prowadnicy równoległej
(31) | Wyrzutnik wiórów
(32) | Adapter do odsysania pyłu
(33) | Uchwyt do przechowywania pokrywy ochronnej
(34) | Dźwignia zaciskowa klina rozdzielającego
(35) | Trzpienie nastawcze klina rozdzielającego
(36) | Otwory na wkładkę
(37) | Dźwignia zaciskowa pokrywy ochronnej
(38) | Kołek prowadzący pokrywy ochronnej
(39) | Uchwyt mocujący prowadnicy równoległej
(40) | Prowadnica w kształcie litery V dla prowadnicy równoległej
(41) | Dodatkowa prowadnica równoległa
(42) | Zestaw montażowy „Dodatkowa prowadnica równoległa”
(43) | Szyna prowadząca prowadnicy kątowej
(44) | Zestaw montażowy „Szyna profilowana
(45) | Śruba mocująca wyrzutnika wiórów
(46) | Nakrętka mocująca
(47) | Dźwignia blokady wrzeciona
(48) | Kołnierz
(49) | Wrzeciono
(50) | Kołnierz mocujący
(51) | Wskaźnik kąta cięcia (w pionie)
(52) | Skala dla kątów cięcia (w pionie)
(53) | Gałka nastawcza dla dowolnych kątów cięcia (w poziomie)
(54) | Wskaźnik kąta na prowadnicy kątowej
(55) | Wskaźnik odległości stołu pilarskiego
(56) | Włącznik
(57) | Nakrętka radełkowana szyny profilowanej
(58) | Śruba z łbem krzyżowym do ustawiania ogranicznika 0°
(59) | Ogranicznik dla kąta cięcia 0° (w pionie)
(60) | Śruba wskaźnika kąta cięcia (w pionie)
(61) | Śruba z łbem krzyżowym do ustawiania ogranicznika 45°
(62) | Ogranicznik dla kąta cięcia 45° (w pionie)
(63) | Śruby z gniazdem sześciokątnym (5 mm) z przodu do ustawiania równoległości tarczy
(64) | Śruby z gniazdem sześciokątnym (5 mm) z tyłu do ustawiania równoległości tarczy
(65) | Śruba wskaźnika odległości stołu pilarskiego
(66) | Śruby z gniazdem sześciokątnym (5 mm) do ustawiania równoległości prowadnicy równoległej
(67) | Śruba do wskaźnika odległości prowadnicy równoległej
(68) | Śruby regulacyjne wkładki
(69) | Uchwyt do przechowywania zestawu montażowego „Dodatkowa prowadnica równoległa”
(70) | Klamra mocująca do przechowywania adaptera do odsysania pyłu
(71) | Nakrętka mocująca dla klucza oczkowego, a także do zawieszania drążka przesuwnego
(72) | Uchwyt do przechowywania klucza sześciokątnego
(73) | Klamra mocująca do przechowywania prowadnicy kątowej