# Oppbevaring og transport

## Oppbevare maskinkomponentene (se bilde O1 − O5)

Til oppbevaring har elektroverktøyet en mulighet til å feste visse maskinelementer sikkert.

- Løsne det ekstra parallellanlegget (41) fra parallellanlegget (9).
- Sett alle løse maskindeler i oppbevaringsrommene på huset (se tabellen nedenfor).

Bilde | Maskinelement | Oppbevaringsrom
--- | --- | ---
O1 | Hekt fast beskyttelsesdekselet | i utsparingen på holderen (33), og stram med klemspaken (37)
O2 | Hekt fast festesettet "Ekstra parallellanlegg" (42) | i holderne (69)
O2 | Skyv støvsugeradapteren (32) | inn i festeklemmene (70)
O3 | Fest ringnøkkelen (22) | med festemutteren (71) i verktøydepotet
O3 | Heng skyvestokken (23) | over festemutteren (71), og fest den ved å skyve på den
O4 | Drei parallellanlegget (9), | hekt det inn i styresporene fra undersiden og lås spennhåndtaket (39)
O5 | Unbrakonøkkel (21) Skyv unbrakonøkkelen (20) | inn i holderne (72)
O5 | Vinkelanlegg (3) | inn i festeklemmene (73)
O5 | Skyv det ekstra parallellanlegget (41) | inn i festeklemmene (30) (den korte siden oppover, den lange siden bakover)

## Bære elektroverktøyet

Før transport av elektroverktøyet må du gjøre følgende:

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Fjern alle tilbehørsdelene som ikke kan monteres fast på elektroverktøyet.
  Legg om mulig ubenyttede sagblad i en lukket beholder under transport.
- Skyv sagbordutvidelsen (13) helt inn, og trykk spennhåndtaket (15) ned for å låse i stillingen.
- Kveil strømledningen rundt ledningsholderne (29).
- Bruk håndtakene (12) ved løfting og transport.

- Bruk bare transportanordningene, aldri beskyttelsesanordningene, til transport av elektroverktøyet.