# Zamena lista testere (videti slike k1−k4)

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice. Postoji opasnost od povrede.

- Koristite samo listove testere čija je maksimalno dozvoljena brzina veća od broja obrtaja u praznom hodu vašeg električnog alata.

- Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847‑1 i obeleženi na odgovarajući način.

- Koristite samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za materijal koji želite da obrađujete. Na taj način ćete izbeći pregrevanje vrhova zuba testere i topljenje materijala za obradu.

- Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika. Takvi listovi testere mogu lako da se slome.

## Demontaža lista testere

- Polugu (18) obrnite u smeru kazaljke na satu do graničnika, tako da se list testere (26) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testerisanje.
- Otvorite steznu polugu (37) i skinite zaštitni poklopac (6) iz žleba na rascepnom klinu (7).
- Pomoću odvijača pomerite podlogu za sto (25) napred i izvadite je iz otvora za alat.
- Okrećite zateznu navrtku (46) pomoću okastog ključa (22) i istovremeno pritiskajte zaustavnu polugu vretena (47), dok ne ulegne.
- Držite polugu za blokadu vretena zategnutu i odvrnite zatezne navrtke suprotno od kazaljke na satu.
- Skinite zateznu prirubnicu (48).
- Skinite list testere (26).

## Montaža lista testere

Ukoliko je neophodno, očistite pre ugradnje sve delove koje treba montirati.

- Stavite novi list testere na zateznu prirubnicu (49) na vretenu alata (50).

Napomena: Nemojte da upotrebljavate suviše male listove testere. Radijalni žleb između lista testere i rascepnog klina sme da iznosi najviše 3 − 8 mm.

- Pri ugradnji obratite pažnju na to da se pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu!

- Postavite zateznu prirubnicu (48) i zateznu navrtku (46).
- Okrećite zateznu navrtku (46) pomoću okastog ključa (22) i istovremeno pritiskajte zaustavnu polugu vretena (47), dok ne ulegne.
- Stegnite čvrsto zateznu navrtku u pravcu kazaljke na satu.
- Ponovo umetnite podlogu za sto (25).
- Ponovo montirajte zaštitni poklopac (6).