# Қатты немесе икемді орнату

- Тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету үшін электр құралын пайдаланудан алдын тегіс бекем жұмыс аймағына (мысалы верстак) орнату керек.Ж.

## Жұмыс аймағында орнату (i суретін қараңыз)

- Электр құралын арнайы бұрандалы қосылыммен жұмыс аймағында бекітіңіз. Бұл ретте саңылаулар (11) пайдаланылады.

## Bosch жұмыс үстеліне орнату (j суретін қараңыз)

Bosch жұмыс үстелдері (мысалы, GTA 600) биіктігі реттелетін аяқтары арқылы электр құралын кез келген бетте бекіте алады.

- Жұмыс үстеліне қатысты барлық ескертулер мен нұсқауларды оқып шығыңыз. Ескерулер мен нұсқауларды орындамаудан ток соғуы, өрт пайда болуы және/немесе ауыр жарақат алу қаупі туындауы мүмкін.

- Электр құралын орнатпас бұрын жұмыс үстелін дұрыстап құрастырыңыз. Бұзылу қаупін болдырмау үшін мінсіз құрастыру маңызды болып табылады.

- Электр құралын тасымалдау күйінде жұмыс үстеліне орнатыңыз.