# Material que se adjunta

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta eléctrica, cerciórese de que se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

- Sierra circular de mesa con hoja de sierra montada (24) y cuña separadora (4)
- Tope angular (2)
- Tope paralelo (5)
- Tope paralelo auxiliar (41)
- Set de fijación «tope paralelo auxiliar» (42) (2 tornillos de fijación, 2 arandelas, 2 tuercas de mariposa)
- Cubierta protectora (3)
- Llave macho hexagonal (10)
- Llave anular (9) con punta de destornillador
- Bastón de empuje (12)
- Inserto de la mesa (23)

Indicación: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a posibles daños.
Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.
Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.