# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

##

- برای راه اندازی، دکمه قطع و وصل سبز (57) را فشار دهید.

##

- درپوش ایمنی (16) را بفشارید.

##

کلید قطع و وصل، به اصطلاح یک کلید ولتاژ صفر است که از روشن شدن مجدد ابزار برقی پس از قطع شدن جریان برق (بطور مثال در اثر خارج کردن دوشاخه اتصال از داخل پریز برق در حین عملکرد ابزار) جلوگیری بعمل می آورد.
کلید قطع و وصل (57) را برای راه‍ اندازی دوباره ابزار برقی فشار دهید.

##

برای حفاظت در برابر کاربری سایرین می توان درب ایمنی کلید قطع و وصل (16) را به کمک یک قفل معمولی ببندید.

- پنجره دید (58) را کاملا به بالا برانید و درب ایمنی را نرم فشار دهید.
- هر دو سوراخ پنجره دید و سوراخ صفحه پایه کلید قطع و وصل را با یک قفل معمولی ببندید.