# Замена пильного диска (см. рис. l1−l4)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Существует опасность травм.

- Применяйте только пильные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

- Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала. Этим Вы избежите перегрева зубьев пильного диска и плавления обрабатываемой пластмассы.

- Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали. Такие диски могут легко разломаться.

##

- Откройте зажимной рычаг (37) и извлеките защитный кожух (3) из паза на распорном клине (4).
- Поверните фиксирующий винт (36) кончиком кольцевого гаечного ключа (9) до упора в направлении «Замок открыт» и поднимите вкладыш (23) из шахты для хранения рабочих инструментов. Для облегчения поднятия используйте отверстие для захвата (46).
- Поверните кривошипную рукоятку (15) до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск (24) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Поворачивайте зажимную гайку (47) кольцевым гаечным ключом (9) и одновременно тяните за рычаг фиксации шпинделя (48), пока он не войдет в зацепление.
- Удерживайте рычаг фиксации шпинделя и открутите гайку крепления против часовой стрелки.
- Снимите прижимной фланец (49).
- Снимите пильный диск (24).

##

- При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.
- Установите новый пильный диск на опорный фланец (50) шпинделя рабочего инструмента (51).

Указание: Не используйте слишком маленькие пильные диски. Макс. радиальное расстояние между пильным диском и распорным клином должно составлять 3−8 мм.

- При монтаже следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на распорном клине!

- Установите на место прижимной фланец (49) и зажимную гайку (47).
- Поворачивайте зажимную гайку (47) кольцевым гаечным ключом (9) и одновременно тяните за рычаг фиксации шпинделя (48), пока он не войдет в зацепление.
- Затяните гайку крепления по часовой стрелке.
- Уложите вкладыш (23) над распорным клином (4) в шахту для хранения рабочих инструментов. Поверните фиксирующий винт (36) кончиком кольцевого гаечного ключа (9) до упора в направлении «Замок закрыт».
- Установите защитный кожух (3) на место.